**专网交换机型号清单**

**一、48口有线接入交换机，每个交换机配2个万兆单模10km光模块**

**型号：S5720-52X-LI-AC**

技术规格：

交换容量≥430Gbps

包转发率≥140 Mpps

支持48个千兆电端口4个万兆SFP+

实配万兆单模10km光模块≥2

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K，支持4K个VLAN

支持Ipv4、Ipv6

支持静态路由、RIP，RIPng，OSPF，OSPF v3

要求与目前的四网融合系统兼容

**二、24口有线接入交换机，每个交换机配2个万兆单模10km光模块**

**型号：S5720-28X-LI-AC**

技术规格：

交换容量≥330Gbps

包转发率≥105Mpps

支持24个千兆电端口，4个万兆SFP+

实配万兆单模10km光模块≥2

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K，支持4K个VLAN

支持Ipv4、Ipv6

支持静态路由、RIP，RIPng，OSPF，OSPF v3

要求与目前的四网融合系统兼容

温馨提示：请平台充分考虑未来设备接入端口预留，选择以上两个型号的华为交换机。